ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАЗДЕЛУ  «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ» БАЗЫ ДАННЫХ КОСЕЙСМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ID_EQ — первичный ключ, однозначно идентифицирующий землетрясение (например, RUEQ_1 – RUssian EarthQuake, нижнее подчеркивание, порядковый номер – для землетрясений, возникших на территории РФ).
Literature_name — название землетрясения, закрепившееся в литературе.
Region — региональное местоположение эпицентра сейсмособытия (например, МНР, Прибайкалье и т.д.).
Year_GMT — год по Гринвичу, в который произошло землетрясение.

Month_GMT — месяц по Гринвичу, в который произошло землетрясение.

Day_GMT — день по Гринвичу, в который произошло землетрясение.
Hour_GMT — час по Гринвичу, в который произошло землетрясение.

Minute_GMT — минута по Гринвичу, в которую произошло землетрясение.

Second_GMT — секунда по Гринвичу, в которую произошло землетрясение.

Age_paleoEQ — возрастной диапазон палеоземлетрясения.

Latitude_degree – географическая широта местоположения эпицентра землетрясения, в десятичных градусах. 

Longitude_degree – географическая долгота местоположения эпицентра землетрясения, в десятичных градусах. 

Ms — магнитуда землетрясения по поверхностным волнам, безразмерная величина.

Mw — моментная магнитуда землетрясения по Канамори, безразмерная величина.

Epicentral_intensity_MSK_64 — максимальная интенсивность землетрясения в эпицентре по шкале MSK-64, в баллах.

Epicentral_intensity_ESI_2007 — максимальная интенсивность землетрясения в эпицентре по шкале ESI-2007, в баллах.

K — энергетический класс землетрясения, безразмерная величина.

Depth_focus_km — Глубина очага землетрясения по литературным данным, в километрах.
Accuracy_depth_km — доверительный интервал точности определения глубины очага землетрясения, в километрах.
Area_shaking_km2 — область ощутимости сотрясений, в квадратных километрах.

Duration_shaking_second — продолжительность сотрясений при основном толчке, в секундах.

Period_oscillation_second — преобладающий период колебаний от землетрясения, в секундах.

Frequency_oscillation_Hz — преобладающая частота колебаний от землетрясения, в герцах.
AZM_T_degree — азимут оси растяжения, в градусах.

PL_T_degree — угол наклона к горизонту оси растяжения, в градусах.

AZM_P_degree — азимут оси сжатия, в градусах.

PL_P_degree — угол наклона к горизонту оси сжатия, в градусах.

AZM_N_degree — азимут промежуточной оси, в градусах.

PL_N_degree — угол наклона к горизонту промежуточной оси, в градусах.

STK_NP1_degree — азимут простирания 1-й нодальной плоскости, в градусах.
DP_NP1_degree — угол падения 1-й нодальной плоскости, в градусах.

SLIP_NP1_degree — угол скольжения по 1-й нодальной плоскости.

STK_NP2_degree — азимут простирания 2-й нодальной плоскости, в градусах.

DP_NP2_degree — угол падения 2-й нодальной плоскости, в градусах.

SLIP_NP2_degree — угол скольжения по 2-й нодальной плоскости.

Focal_mechanism — тип подвижки (механизм) в очаге землетрясения.

Seismogenerating_fault — название сейсмогенерирующего разлома, закрепившееся в литературе.
ID_seismogenerating_fault — первичный ключ, связующий с базой данных по активным разломам.

